GRACE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Immagine**  ***Image*** | **Descrizione**  ***Description*** | **Codice**  ***Code*** | **Peso Kg**  ***Weight Kg*** | **Dimensioni cm**  ***Dimension cm*** | **Materiale**  ***Material*** | **Quantità**  ***Quantity*** |
| **Immagine che contiene bianco, serbatoio, bacino idrografico  Descrizione generata automaticamente** | **Lavabo GRACE 60.45**  Lavabo 60.45 monoforo. Con foro troppo pieno.  Installazione sospesa.  ***Basin GRACE 60.45***  *Basin 60.45 cm. Provided with overflow hole.*  *Wall-hung installation.* | **GRN60BI**  ***GRN60BI*** | 15 | 60x45x18,5 | Vitreous China |  |
| **Immagine che contiene interni, serbatoio, bianco, bacino idrografico  Descrizione generata automaticamente** | **Lavabo GRACE 55.45**  Lavabo 55.45 monoforo. Con foro troppo pieno.  Installazione sospesa.  ***Basin GRACE 55.45***  *Basin 55.45 cm. Provided with overflow hole.*  *Wall-hung installation.* | **GRN55BI**  ***GRN55BI*** | 14 | 55x45x18,5 | Vitreous China |  |
| **Immagine che contiene interni, bianco, serbatoio, bacino idrografico  Descrizione generata automaticamente** | **Lavabo GRACE 50.45**  Lavabo 50.45 monoforo. Con foro troppo pieno.  Installazione sospesa.  ***Basin GRACE 50.45***  *Basin 50.45 cm. Provided with overflow hole.*  *Wall-hung installation.* | **GRN50BI**  ***GRN50BI*** | 14 | 50x45x18,5 | Vitreous China |  |
| Immagine che contiene interni, parete, bacino idrografico  Descrizione generata automaticamente | **Colonna a terra**  Colonna a terra 16,5.18 h68  ***Floor mounted pedestal***  *Floor mounted pedestal 16,5.18 h68* | **GRN05BI**  ***GRN05BI*** | 12 | 16,5x18x68 | Vitreous China |  |
| Immagine che contiene parete, interni, toeletta  Descrizione generata automaticamente | **Colonna sospesa**  Colonna a terra 28.19 h32,5  ***Souspended pedestal***  *Floor mounted pedestal 28.19 h32,5* | **GRSN5BI**  ***GRSN5BI*** | 10 | 28x19x32,5 | Vitreous China |  |
|  | **Lavabo GRACE 45.36**  Lavabo 45 monoforo. Con foro troppo pieno.  Installazione sospesa.  ***Basin GRACE 45.36***  *Basin 45.36 cm. Provided with overflow hole.*  *Wall-hung installation.* | **GR045BI**  ***GR045BI*** | 12 | 45x36x19 | Vitreous China |  |
| Immagine che contiene interni, sedile  Descrizione generata automaticamente | **Piletta in ceramica Up&Down**  Piletta up & down con tappo in ceramica  ***Push open valve drain***  *Push open valve drain with ceramic top* | **FI012BI**  ***FI012BI*** | 0,5 |  |  |  |
| Immagine che contiene utensile da cucina, bidone, elettrodomestico  Descrizione generata automaticamente | **Piletta cromata Up&Down**  Piletta up & down con tappo cromato  ***Push open valve drain***  *Push open chromed valve drain* | **FI012CR**  ***FI012CR*** | 0,5 |  |  |  |
| Immagine che contiene utensiledimetallo  Descrizione generata automaticamente | **Sifone tondo**  Sifone tondo in ottone cromato da 1” 1/4.  ***Siphon***  *Chromium-plated siphon round shape 1”1/4* | **RA051CR**  ***RA051CR*** | 0,5 |  |  |  |
| Immagine che contiene testo  Descrizione generata automaticamente | **Sifone quadro**  Sifone quadro in ottone cromato da 1” 1/4.  ***Siphon***  *Chromium-plated siphon, square shape 1”1/4* | **SF051CR**  ***SF051CR*** | 0,5 |  |  |  |
| Immagine che contiene interni, toeletta  Descrizione generata automaticamente | **Vaso sospeso GRACE 52.36 SENZABRIDA®**  Vaso sospeso SENZABRIDA® 52.36 cm. Scarico medio < 3 Lt. Fissaggi inclusi.  ***Wall-hung WC GRACE 52.36 no rim***  *Wall-hung WC No rim 52.36 h36 cm. Average drain < 3 Ltr. Fixing kit included* | **GRS03BI**  **GRS03BI** | 25 | 52.36 h36cm | Vitreous China |  |
|  | **Coprivaso rimovibile**  Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale | **GR021BI** | 2 |  | Duroplast |  |
|  | **Coprivaso rimovibile**  Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata  ***Removable seat-cover***  ***soft-close***  *Removable duroplast seat-cover with soft-closing system* | **GR022BI**  ***GR022BI*** | 2 |  | Duroplast |  |
|  | **Staffa di fissaggio**  Staffa di fissaggio a “L”  (Barra filettata ø 12).  ***Fixing brackets for W/H sanitary***  *Fixing brackets for W/H sanitary (Theadrer bar ø 12)* | **FI002**  ***FI002*** | 2,5 |  |  |  |
|  | **Protezione**  Protezione antiurto e acustica.  ***Protection***  *Acoustic and crash protection* | **PU001**  ***PU001*** | 0,2 |  |  |  |
| Immagine che contiene telescopio  Descrizione generata automaticamente | **Riduttore flusso di scarico**  Riduttore flusso di scarico  ***Flow reductor***  *Flow reductor* | **VA132**  ***VA132*** |  |  |  |  |
| Immagine che contiene interni, serbatoio, bacino idrografico  Descrizione generata automaticamente | Bidet sospeso monoforo 52.36 h31 cm. Fissaggi inclusi  *Wall-hung bidet one hole 52.36 h 31 cm. Fixing kit included* | **GRS10BI** | 19 | 52.36 h31 | Vitreous China |  |
| Immagine che contiene interni, sedile  Descrizione generata automaticamente | **Piletta in ceramica Up&Down**  Piletta up & down con tappo in ceramica  ***Push open valve drain***  *Push open valve drain with ceramic top* | **FI012BI**  ***FI012BI*** | 0,5 |  |  |  |
| Immagine che contiene utensile da cucina, bidone, elettrodomestico  Descrizione generata automaticamente | **Piletta cromata Up&Down**  Piletta up & down con tappo cromato  ***Push open valve drain***  *Push open chromed valve drain* | **FI012CR**  ***FI012CR*** | 0,5 |  |  |  |
|  | **Staffa di fissaggio**  Staffa di fissaggio a “L”  (Barra filettata ø 12).  ***Fixing brackets for W/H sanitary***  *Fixing brackets for W/H sanitary (Theadrer bar ø 12)* | **FI002**  ***FI002*** | 2,5 |  |  |  |
|  | **Protezione**  Protezione antiurto e acustica.  ***Protection***  *Acoustic and crash protection* | **PU001**  ***PU001*** | 0,2 |  |  |  |
| Immagine che contiene toeletta  Descrizione generata automaticamente | **Vaso a terra GRACE 52.36 SENZABRIDA® Multi**  Vaso a terra SENZABRIDA® 52.36 cm. Scarico medio < 3 Lt. Fissaggi inclusi.  ***Floor-mounted WC GRACE 52.36 no rim Multi***  *Floor-mounted WC No rim 52.36. Average drain < 3 Ltr. Fixing kit included* | **GR003BI**  **GR003BI** | 26 | 52.36 h43cm | Vitreous China |  |
|  | **Coprivaso rimovibile**  Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale | **GR021BI** | 2 |  | Duroplast |  |
|  | **Coprivaso rimovibile**  Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata  ***Removable seat-cover***  ***soft-close***  *Removable duroplast seat-cover with soft-closing system* | **GR022BI**  ***GR022BI*** | 2 |  | Duroplast |  |
|  | **Curva tecnica**  Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 6 a 9 cm.  ***Elbow pipe***  *Elbow pipe for floor drain. Adjustable 6/9 cm* | **VA092**  ***VA092*** | 0,3 | Ø 11 |  |  |
|  | **Curva tecnica**  Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 10 a 12 cm  ***Elbow pipe***  *Elbow pipe for floor drain. Adjustable 10/12* | **VA093**  ***VA093*** | 0,3 | Ø 10 |  |  |
| Immagine che contiene nero, luce  Descrizione generata automaticamente | **Curva tecnica**  Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 13 a 18 cm.  ***Elbow pipe***  *Elbow pipe for floor drain. Adjustable 13/18 cm* | **VA094**  ***VA094*** | 0,3 |  |  |  |
|  | **Raccordo eccentrico**  Raccordo eccentrico per carico acqua cm. 38,5 o 35,5  ***Eccentric pipe***  *Eccentric pipe for wall inlet 35,5/38,5 cm* | **VA086**  ***VA086*** | 0,1 |  |  |  |
|  | **Raccordo a parete**  Raccordo per scarico a parete cm. 35  ***Pipe***  *Pipe for wall drain 35 cm* | **VA076**  ***VA076*** | 0,3 | Ø 10 |  |  |
| Immagine che contiene telescopio  Descrizione generata automaticamente | **Riduttore flusso di scarico** Riduttore flusso di scarico.  ***Flow Reductor***  *Flow Reductor* | **VA132**  ***VA132*** |  |  |  |  |
| Immagine che contiene toeletta  Descrizione generata automaticamente | **Bideta terra GRACE 52.36**  Bidet a terra 52.36 cm. Multi, installazione filo parete. Completo di fissaggi  ***Floor-mounted Bidet GRACE 52.36***  *Floor-mounted Bidet 52.36. Multi, back to wall installation. Fixing kit included* | **GR012BI**  **GR012BI** | 25 | 52.36 h43cm | Vitreous China |  |
| Immagine che contiene interni, sedile  Descrizione generata automaticamente | **Piletta in ceramica Up&Down**  Piletta up & down con tappo in ceramica  ***Push open valve drain***  *Push open valve drain with ceramic top* | **FI012BI**  ***FI012BI*** | 0,5 |  |  |  |
| Immagine che contiene utensile da cucina, bidone, elettrodomestico  Descrizione generata automaticamente | **Piletta cromata Up&Down**  Piletta up & down con tappo cromato  ***Push open valve drain***  *Push open chromed valve drain* | **FI012CR**  ***FI012CR*** | 0,5 |  |  |  |